金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目公开市场价格调研公告
	询价项目名称：
	金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目公开市场价格调研公告

	询价方式：
	公开价格咨询

	项目编号：
	jtxcdc202627

	行政区划：
	成都金堂县

	公告类型：
	金堂县疾病预防控制中心官网

	公告发布时间:
	2026年9月11日

	询 价 人:
	金堂县疾病预防控制中心

	项目包个数:
	1个

	内容描述
	详见附件

	询价供应商资格条件:
	满足《政府采购法》第二十二条规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

	询价函递交时间:
	2026年9月22日17：00前

	询价函递交方式:
	邮件方式递交，接收邮箱：770597021@qq.com


附件：金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目公开市场价格调研公告说明

一、我中心以公开询价的方式确定金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目前期市场价格调研，要求具有相关资质的供应商进行该项目前期市场报价，再进行公开招标采购。我中心将本着公开、公平、公正的原则对参与询价的各生产厂家或供应商进行综合询价比较。本次询价调研将进行综合参考作为“金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目”采购拟招标控制价。
二、供应商询价时需提供如下资料：

1.营业执照副本复印件并加盖鲜章。

2.法人代表或授权代表身份证复印件（授权书），并加盖鲜章。

3.提供项目询价报价表。参照第四点“金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目市场调研报价单”并加盖鲜章。（采购要求请详见附件“第三点：采购项目相关要求”）

三、金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目相关要求：
（一）目的

为全面提升我县疾控中心实验室检验检测能力，使我中心实验室硬件条件达到国家基本标准，有效增强对传染病疫情、食物中毒及不明原因疾病的“一锤定音”检测能力，我中心拟申报采购一批实验室能力提升所需的仪器设备。
（二）背景与必要性

1.采购设备用于县级疾控常见传染病病原体检验检测、突发公共卫生事件应急处置能力基础设施与专业检验设升级。

2.现有设备不足。目前我中心部分仪器设备老化，性能已无法满足当前检测需求，尤其在应对突发公共卫生事件时，检测效率和质量受到一定影响。

3.提升检测能力。采购新设备将显著提升我中心在病原微生物检测、化学污染物分析、食品安全检测等方面的能力，确保检测结果的准确性和时效性。
（三）拟采购仪器设备

根据中心实际需求，拟采购以下仪器设备，计划增补99台件仪器设备。（见下表）。

	2026年金堂县疾病预防控制中心实验室能力提升项目仪器设备清单

	

	序号
	设备名称
	数量
	理由

	1
	全自动微波消解仪
	1
	用于食品检测前处理

	2
	X-pert
	1
	用于结核检测

	3
	游离二氧化硅分析仪
	1
	用于测定职业卫生游离二氧化硅样本

	4
	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS)
	1
	可用于检测多种金属元素，且能检测大部分食品、水质、公共/职业卫生金属检测项目

	5
	全自动流动注射分析仪
	1
	用于水样中氨氮、挥发酚、总氰化物等理化指标的检测

	6
	测汞仪
	1
	用于测定水质、食品等汞金属，具有专一性抗干扰强、汞记忆效应更易清洗、检出限满足微量要求等情况

	7
	细菌质谱仪
	1
	用于微生物菌种精准鉴定，无需二次培养、能对细菌疫情菌株进行同源分型

	8
	碘分析仪
	1
	用于尿碘检测

	9
	热解析仪
	1
	用于公共场所危害因素监测二甲苯等有机项目的检测

	10
	实时荧光定量PCR仪
	1
	用于传染病病原、食源性、环境微生物检测

	11
	PCR提取仪
	1
	用于传染病病原、食源性、环境微生物检测核酸提取步骤

	12
	实验室有机废气处置设备
	1
	用于收集处理实验过程挥发出来的有机废气、挥发性有机物（VOCs），如甲醇、乙醇、丙酮，消解、前处理、试剂配制过程产生的有毒刺激性尾气

	13
	实验室无机废气处置设备
	1
	专门处理样品消解、前处理、试剂配制产生的酸性、碱性无机废气：硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸酸雾、氮氧化物、氨气等腐蚀性无机烟气

	14
	实验室污水处置设备
	1
	处理实验室产生的低浓度实验废水：器皿清洗水、仪器排水、实验过程淋洗废水、微生物实验废水，对废水中酸碱、重金属、少量有机物、病原微生物进行无害化处理

	15
	实验室新风设备
	1
	专门处理样品消解、前处理、试剂配制产生的酸性、碱性无机废气：硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸酸雾、氮氧化物、氨气等腐蚀性无机烟气，一般对接通风橱排风系统

	16
	实验室排风设备
	1
	与实验室新风系统配套，将实验过程产生的有毒有害气体、挥发性试剂废气、气溶胶、污染空气及时排出实验室，控制实验室压差，防止污染气体扩散

	17
	易燃试剂防爆柜（危化品）
	1
	用于存储易燃易爆试剂

	18
	氧化剂柜（危化品）
	1
	用于存储氧化剂试剂

	19
	强酸PP腐蚀柜（危化品）
	1
	用于存储强酸试剂

	20
	强碱PP腐蚀柜（危化品）
	1
	用于存储强碱试剂

	21
	毒害品柜（危化品）
	1
	用于存储毒害试剂

	22
	易制毒/易制爆专柜
	1
	用于存储易制毒/易制爆试剂

	23
	（紫外）分光光度计
	4
	用于日常水质、食品等检测

	24
	高压灭菌器
	4
	用于日常微生物、艾滋等感染性废物无害化灭菌处理

	25
	超净工作台
	1
	主要提供局部无尘无菌操作环境，保护实验样品，用于试剂分装、培养基配制、非致病微生物操作

	26
	光照培养箱
	1
	用于微生物需光照进行细菌、真菌及血吸虫等培养实验

	27
	智能霉菌培养箱
	1
	用于微生物真菌、霉菌、酵母菌培养实验

	28
	冷藏展示柜
	1
	用于试剂、标准品、质控样品、生物样本等的恒温冷藏存放

	29
	恒温培养箱
	2
	用于日常微生物细菌培养

	30
	全自动器皿清洗机
	1
	用于日常检测耗材的自动化清洗、中和除残留、自动加注碱洗、酸性中和试剂，降低强酸碱职业暴露风险，满足器皿清洗要求

	31
	纯水机
	4
	用于把自来水经过过滤、反渗透、离子交换、紫外杀菌等处理，产出实验用纯水、超纯水，去除水中离子、杂质、微生物、有机物，供给实验室各类仪器与前处理实验使用

	32
	生物安全柜
	2
	用于病原微生物实验操作，实现人员、样品、环境的生物安全防护

	33
	马弗炉
	2
	用于食品、土壤、生物样品干法灰化前处理

	34
	加样枪
（0-10uL量程）
	4
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	35
	加样枪
（10-100uL量程）
	4
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	36
	加样枪
（100-200uL量程）
	4
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	37
	加样枪
（0-1mL量程）
	6
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	38
	加样枪
（0-5mL量程）
	6
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	39
	加样枪排枪
（0-10ul量程）
	4
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	40
	加样枪排枪
（10-100ul量程）
	4
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	41
	加样枪排枪
（100-200ul量程）
	4
	用于微生物、理化检测实验中精准吸取、转移定量液体，吸取试剂、标准溶液、样本上清液

	42
	供气管道更换
	1
	用于理化实验室检测

	43
	便携式多参数水质检测仪（BY-ZSD3）
	1
	用于水质应急检测和日常消毒剂余量等现场检测

	44
	八通道大气采样器
	1
	用于公共场所大气采样器

	45
	铂金坩埚
	4
	无机粉尘游离二氧化硅含量分析

	46
	恒温电热板
	1
	无机粉尘游离二氧化硅含量分析

	47
	病媒生物恒温标本柜
	1
	病媒生物标本存放

	48
	超低温冰箱
	1
	病媒生物抗药性试剂存放

	49
	生物安全柜
	1
	病媒生物实验室用

	50
	热烟雾机
	1
	媒介生物应急处置用

	51
	超低容量喷雾机
	5
	媒介生物应急处置用

	52
	医用冷藏冷冻箱
	1
	质控样品储存

	总计
	99
	


金堂县疾病预防控制中心2026年实验室能力提升项目市场调研报价单

金堂县疾病预防控制中心

2026年实验室能力提升项目市场调研报价单
	序号
	仪器设备名称
	需增补台件数
	市场单价（万元）
	小计（万元）
	参考生产厂家及型号
	参考设备参数

	1
	全自动微波消解仪
	1
	
	
	
	

	2
	X-pert
	1
	
	
	
	

	3
	游离二氧化硅分析仪
	1
	
	
	
	

	4
	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS)
	1
	
	
	
	

	5
	全自动流动注射分析仪
	1
	
	
	
	

	6
	测汞仪
	1
	
	
	
	

	7
	细菌质谱仪
	1
	
	
	
	

	8
	碘分析仪
	1
	
	
	
	

	9
	热解析仪
	1
	
	
	
	

	10
	实时荧光定量PCR仪
	1
	
	
	
	

	11
	PCR提取仪
	1
	
	
	
	

	12
	实验室有机废气处置设备
	1
	
	
	
	

	13
	实验室无机废气处置设备
	1
	
	
	
	

	14
	实验室污水处置设备
	1
	
	
	
	

	15
	实验室新风设备
	1
	
	
	
	

	16
	实验室排风设备
	1
	
	
	
	

	17
	易燃试剂防爆柜（危化品）
	1
	
	
	
	

	18
	氧化剂柜（危化品）
	1
	
	
	
	

	19
	强酸PP腐蚀柜（危化品）
	1
	
	
	
	

	20
	强碱PP腐蚀柜（危化品）
	1
	
	
	
	

	21
	毒害品柜（危化品）
	1
	
	
	
	

	22
	易制毒/易制爆专柜
	1
	
	
	
	

	23
	（紫外）分光光度计
	4
	
	
	
	

	24
	高压灭菌器
	4
	
	
	
	

	25
	超净工作台
	1
	
	
	
	

	26
	光照培养箱
	1
	
	
	
	

	27
	智能霉菌培养箱
	1
	
	
	
	

	28
	冷藏展示柜
	1
	
	
	
	

	29
	恒温培养箱
	2
	
	
	
	

	30
	全自动器皿清洗机
	1
	
	
	
	

	31
	纯水机
	4
	
	
	
	

	32
	生物安全柜
	2
	
	
	
	

	33
	马弗炉
	2
	
	
	
	

	34
	加样枪
（0-10uL量程）
	4
	
	
	
	

	35
	加样枪
（10-100uL量程）
	4
	
	
	
	

	36
	加样枪
（100-200uL量程）
	4
	
	
	
	

	37
	加样枪
（0-1mL量程）
	6
	
	
	
	

	38
	加样枪
（0-5mL量程）
	6
	
	
	
	

	39
	加样枪排枪
（0-10ul量程）
	4
	
	
	
	

	40
	加样枪排枪
（10-100ul量程）
	4
	
	
	
	

	41
	加样枪排枪
（100-200ul量程）
	4
	
	
	
	

	42
	供气管道更换
	1
	
	
	
	

	43
	便携式多参数水质检测仪（BY-ZSD3）
	1
	
	
	
	

	44
	八通道大气采样器
	1
	
	
	
	

	45
	铂金坩埚
	4
	
	
	
	

	46
	恒温电热板
	1
	
	
	
	

	47
	病媒生物恒温标本柜
	1
	
	
	
	

	48
	超低温冰箱
	1
	
	
	
	

	49
	生物安全柜
	1
	
	
	
	

	50
	热烟雾机
	1
	
	
	
	

	51
	超低容量喷雾机
	5
	
	
	
	

	52
	医用冷藏冷冻箱
	1
	
	
	
	

	合计
	99
	


注：1．所有价格均用人民币表示。

    2.参考设备参数可自行另立格式附报价单后。
供应商全称（盖章）：

供应商授权代表(签字)：
联系电话：
日期：        年   月   日
